**Набор команд для работы с устройством:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Код функции** | **Примечание** |
| **0x03** | Задание периода записи данных в журнал событий |
| **0x04** | Чтение журнала |
| **0x05** | Очистка журнала |
| **0x08** | Старт автономной работы |
| **0x09** | Стоп автономной работы |
| **0x10** | Переход в режим транзита данных с метеоблока |
| **0x11** | Переход в режим транзита данных с GNSS-модуля |
| **0x12** | Переход в режим транзита данных с аккумулятора |

Протокол общения:

Запрос и ответ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование байта | Значение | Количество байт | Номер байта |
| Шапка | 0x33 | 1 | 1 |
| Код функции | 0xQQ | 1 | 2 |
| Длина Payload | 0xNN | 1 | 3 |
| Payload | 0xWW | NN | 4 |
| Crc16 | 0xEE | 2 | 5 |